Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łodzi motorowej typu RIB (Rigid Inflatable Boat) na potrzeby Gdańskiego Ośrodka Sportu.

# 2. Zakres zamówienia

Dostawa obejmuje fabrycznie nową, kompletnie wyposażoną i gotową do użytku jednostkę pływającą, spełniającą poniższe wymagania:  
- Jednostka musi być nieużywana (z wyjątkiem testów przedsprzedażowych), wolna od śladów eksploatacji, uszkodzeń mechanicznych lub kosmetycznych.  
- Producent/sprzedawca dostarczy pełną dokumentację testową, potwierdzającą wykonanie testów i brak wcześniejszego użytkowania.  
- Jednostka musi posiadać zdolność do rejestracji jako jednostka rekreacyjna oraz:  
 - certyfikat zgodności CE,  
 - instrukcję obsługi w języku polskim,  
 - gwarancję minimum 24 miesiące (na kadłub, tuby i osprzęt).  
 Jednostka powinna charakteryzować się:  
 - wysoką stabilnością kursową i manewrową,  
 - możliwością pracy w zmiennych warunkach pogodowych,  
 - niskim zanurzeniem, umożliwiającym żeglugę po wodach płytkich.

## 2.1. Wymagania techniczne

### 2.1.1. Wymiary

Długość jednostki: nie mniej niż 5600 mm (5,6 m).

Szerokość jednostki: nie mniej niż 2000 mm (2 m).

Maksymalne zanurzenie jednostki: 600 mm ( 0,6 m).

### 2.1.2. Kadłub

Materiał: aluminium lub laminat (GRP) lub HDPE.

Pokład: materiał antypoślizgowy  
Na dziobie: ucho cumownicze.  
Na rufie: dwie knagi cumownicze.

### 2.1.3. Tuby (pneumatyczne burty)

Materiał: Hypalon.  
Podzielone na niezależne komory wypornościowe, każda wyposażona w zawór napełniająco-upustowy z funkcją bezpieczeństwa.

Dodatki:  
- odbojnica ochronna na całej długości,  
- linka burtowa po obu stronach (lewa i prawa burta).

### 2.1.4. Silnik

Czterosuwowy silnik benzynowy o mocy min. 90 KM, zamontowany do pawęży.  
Wyposażony w:  
- elektryczny rozrusznik,  
- manetkę,  
- hydrauliczny podnośnik sterowany z manetki (z maksymalnym kątem umożliwiającym całkowite uniesienie silnika nad powierzchnię wody).

### 2.1.5. Konsola sternicza

Umieszczona naprzeciwko siedzenia sternika.  
Wyposażona w:  
- przełączniki do pompy zęzowej, sygnału dźwiękowego, świateł,  
- wskaźniki: obrotów silnika, poziomu paliwa, motogodzin.

### 2.1.6. Wyposażenie standardowe

- Hydrauliczny system sterowania.  
- Zbiornik paliwa: wbudowany lub niestacjonarny, niewidoczny z pokładu, min. 50 litrów.  
- Pompa zęzowa: automatyczna, zamontowana na rufie, nie dotyczy jednostek z aluminiowym kadłubem.  
- Miejsca siedzące: min. 2.  
- Oświetlenie nawigacyjne – umożliwiające eksploatację po zmroku, zgodne z przepisami.  
- Radio VHF z anteną składaną bez użycia narzędzi.  
- Sygnał dźwiękowy (klakson/syrena).  
- Zestaw naprawczy do tub.  
- Dwa komplety kluczy.  
- Dwie cumy o długości min. 5 m każda.  
- Plandeka ochronna (pokrowiec).

# 3. Wymagania końcowe

- Jednostka musi być dostarczona gotowa do wodowania.  
- Dostawa obejmuje załadunek, transport, rozładunek i wodowanie na Przystani Żabi Kruk, zlokalizowanej przy ul. Żabi Kruk 15a w Gdańsku.  
- Wraz z jednostką dostarczona zostanie pełna dokumentacja (w języku polskim):  
 - instrukcja,  
 - karta gwarancyjna,  
 - certyfikat CE,  
 - karta katalogowa producenta.

# 4. Kod CPV

**34521100-1** – Łodzie motorowe

# 5. Termin realizacji

- Do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy