Ja niżej podpisany: Autorem niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta Autorem niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta Autorem niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta. Autorem niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta Autorem niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta.

 (imię i nazwisko upoważnionegoprzedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy)

niniejszym oświadczam (my), że Wykonawca, którego reprezentuję, podaną w ofercie cenę za realizację zamówienia publicznego pn.:

**„Bieżące wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-renowacyjnych na płytach boisk o nawierzchni z trawy naturalnej administrowanych**

**przez Gdański Ośrodek Sportu w latach 2021-2023, część nr 3 – boisko główne przy główne ulicy Traugutta 29**

zaoferował na podstawie poniższej kalkulacji.

|  |
| --- |
| **Świadczenia w roku 2022** |
| **Lp.** | **Boisko główne przy ulicy Traugutta 29 o pow. całkowita 15, 210 ha, w tym część podgrzewana 0,749 ha oraz okalająca 0,772 ha.** | **powierzchnia zabiegu****[ha]** | **cena jedn.****bez podatku VAT** **[zł]** | **ilość****świadczeń** | **Wartość** **bez podatku VAT [zł]****(kol. 4 x kol. 5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | **Część podgrzewana -** Nawożenie nawozami granulowanymi (doglebowe), dostosowanymi do aktualnego okresu wegetacyjnego (zgodnie z założeniami planu nawożenia) | **0,749** |  | **8** |  |
| 2 | **Część podgrzewana -** Dokarmianie (nawożenie) dolistne nawozami rozpuszczalnymi lub płynnymi, dostosowanymi do aktualnego okresu wegetacyjnego (zgodnie z założeniami planu nawożenia) | **0,749** |  | **12** |  |
| 3 | **Część niepodgrzewana** - Nawożenie nawozami granulowanymi (doglebowe), dostosowanymi do aktualnego okresu wegetacyjnego (zgodnie z założeniami planu nawożenia) | **0,772** |  | **6** |  |
| 4 | **Część niepodgrzewana -** Dokarmianie (nawożenie) dolistne nawozami rozpuszczalnymi lub płynnymi, dostosowanymi do aktualnego okresu wegetacyjnego (zgodnie z założeniami planu nawożenia) | **0,772** |  | **8** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 5 | **koszenie podstawowe** całkowita powierzchnia boiska z częścią nie podgrzewaną zgodne z zaleceniami agrotechnicznymi czyli równolegle do osi podłużnej i poprzecznej boiska - kosiarka wrzecionowa (pedestrian lub triplex) z zebraniem pokosu i jego utylizacją  | **1,521** |  | **85** |  |
| 6 | **koszenie przedmeczowe** zgodnie z zaleceniami FIFA / UEFA co do sposobu przygotowania (skoszenia) boiska na mecz piłki nożnej - kosiarka wrzecionowa z wałem kopiującym typu PEDESTRIAN z zebraniem pokosu i jego utylizacją  | **0,749** |  | **5** |  |
| 7 | **koszenie opcjonalne** zgodne z zaleceniami agrotechnicznymi - kosiarka rotacyjna z zebraniem pokosu zanieczyszczeń pomeczowych treningowych i ich utylizacją. | **0,749** |  | **12** |  |
| 8 | **Generalne usuwanie pomeczowych / treningowych uszkodzeń** darni z uzupełnieniem ubytków mieszanką nasion i gleby (piasku) zbliżonej do obecnej warstwy wegetacyjnej. Punktowa wymiana darni za pomocą ręcznych wycinarek darni. W obrębie całego boiska część podgrzewana i niepodgrzewana  | **1,521** |  | **65** |  |
| 9 | **Ochrona chemiczna -** zabezpieczająca boisko cała powierzchnia od porażenia chorobami biotycznymi, występowaniu agrofagów traw gazonowych w tym zbiegi: fungicydem x6 | **1,521** |  | **3** |  |
| 10 | **Dolistna aplikacja preparatów (zabieg przy użyciu opryskiwacza) -** aplikacja dolistna roztworu wodnego preparatów dostarczonych przez zamawiającego w ilości 250-400 litrów / ha  | **1,521** |  | **2** |  |
| 11 | **Szczotkowanie trawnika szczotką aktywną** - w celu dokładnego wyczesania i usunięcia zanieczyszczeń i filcu, opcjonalnie ułożenia trawy. Cała powierzchnia | **1,521** |  | **5** |  |
| 12 | **Czesanie / bronowanie** boisk zgrzebłem dedykowanym dla muraw sportowych o sprężynowych elementach roboczych (zębach). Sprężynowymi elementami roboczymi. Cała powierzchnia | **1,521** |  | **5** |  |
| 13 | **Zabieg aeracji pasywnej – szczelinowanie**  czyli nacięcie darni na skutek ruchu obrotowego – toczenia się dłut (noży) zamontowanych na wspólnej osi na głębokość 5 - 15 cm. Część podgrzewana. | **0,749** |  | **2** |  |
| 14 | **Zabieg skaryfikacja / wertykulacja** maszynowa przeciwbieżna, urządzenie zaczepianym za ciągnikiem z napędem typu PTO (WOM) lub hydrauliczny. Część podgrzewana | **0,749** |  | **1** |  |
| 15 | **aeracja typu VertiCORE** - (bolce drążone) o średnicy minimalnej 16 mm z usunięciem wykorków – na głębokość 10- 12 cm | **0,749** |  | **1** |  |
| 16 | **Zabieg skaryfikacja / wertykulacja** maszynowa przeciwbieżna, urządzenie zaczepianym za ciągnikiem z napędem typu PTO (WOM) lub hydrauliczny. Cała powierzchnia. | **1,521** |  | **1** |  |
| 17 | **aeracja typu VertiDRAIN** - pełne dłuta z ruchem uchylnym na głębokość do 15 cm | 1,521 |  | **4** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 18 | **aeracja typu VertiDRAIN** - pełne dłuta z ruchem uchylnym na głębokość do 18 cm | **1,521** |  | **1** |  |
| 19 | **Zabieg -** **aeracja liniowa typu SHOCKWAVE** powodujący pionowe i poziome rozluźnienie podłoża) na głębokość 10-15 cm. | **1,521** |  | **4** |  |
| 20 | **Piaskowanie boiska część podgrzewana** piaskiem płukanym o wyznaczonych parametrach zakupionym i dostarczonym przez wykonawcę w ilości do 25 MT /boisko | **0,749** |  | **1** |  |
| 21 | **Piaskowanie boiska powierzchnia całkowita** piaskiem płukanym o wyznaczonych parametrach zakupionym i dostarczonym przez wykonawcę w ilości 45 - 50 MT /boisko część podgrzewana i niepodgrzewana | **1,521** |  | **2** |  |
| 22 | **Dosiew maszynowy** wgłębny dwukierunkowy nasion traw, siewnikiem szczelinowym. Część podgrzewana mieszanka nasion **RSM 3,2** w dawce 250 kg/ha | **0,749** |  | **1** |  |
| 23 | **Dosiew maszynowy** wgłębny dwukierunkowy nasion traw, siewnikiem szczelinowym. Część podgrzewana oraz niepodgrzewana otaczająca mieszanka traw zgodna z zaleceniami **RSM 3,1** w dawce 250 kg/ha | **1,521** |  | **2** |  |
| 24 | **Usługę miejscowej wymiany trawy wraz z dostawą darniną** (grubość darni 3,0 - 4,0 cm) na łącznej powierzchni 250 metrów kwadratowych (pola bramkowe). Minimalne wymiary dostarczanej darni to szerokość 1,2 metra, długość 8 metrów zgodnie z planem agrotechnicznym. | **0,025** |  | **1** |  |
| 25 | **Część podgrzewana –** frezowanie wraz z zabiegami określonymi w pkt 4.16 Opisu przedmiotu zamówienia | 0,749 |  | **2** |  |
| 26 | **Część niepodgrzewana** - frezowanie wraz z zabiegami określonymi w pkt 4.16 Opisu przedmiotu zamówienia | 0,749 |  | **1** |  |
| 27 | **Razem wartość bez podatku VAT** w zł (suma pozycji od 1 do 26 w kolumnie nr 6) |  |
| 28 | Stawka podatku VAT (%) | **8** |
| 29 | **Kwota podatku VAT** w zł **\*)** (liczona od pozycji nr 27) |  |
| 30 | **Cena z podatkiem VAT** w zł **\*)** (suma kwot z pozycji nr 27 i 29) |  |

**\*** w przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca podaje wartość bez podatku VAT (W takim przypadku Zamawiający postąpi zgodnie z § X pkt. 3.2.1 części I SIWZ.), w miejscu gdzie należy podać kwotę

 podatku VAT wstawia zwrot „nie dotyczy” lub skreśla lub nie wypełnia